**投标文件附加格式《“★”条款响应表》**

**《“★”条款响应表》（采购包2）**

项目名称：中山职业技术学院2023年教育科学学院实训室建设采购项目（采购包2）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求中“★”条款内容** | **是否响应（填写：“响应”或相同含义/“不响应”或相同含义）** | **证明文件所在位置（如有）** | **备注**  **（如有）** |
| 1. 1 | ★**（二）强制节能产品政策执行：**（本条款仅适用于采购包2）“台式计算机”或同类设备、“液晶显示器”或同类设备、“便携式计算机”或同类设备、“电视设备”或同类设备均属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购清单品目范围内的产品，投标人须在投标文件中提供国家认可的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。 |  |  |  |
| 1. 2 | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★1.采用 1/1.8英寸、最大842万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4KP30(3840×2160)超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 |  |  |  |
| 1. 3 | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★2.至少采用4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 |  |  |  |
| 1. 4 | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★3.兼容NDI®|HX协议。 |  |  |  |
| 1. 5 | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★5.支持 HDMI1.4b 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。HDMI、LAN或3G-SDI、LAN可同时输出2路高清数字信号。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★10.支持多种白平衡模式，包括自动，室内，室外，一键式，手动。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★11.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★13.可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★14.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准；必须支持NDI®|HX,SRT,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,Multicast等网络协议；网络视频编码码率最大可支持300Mbps。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★15.支持音频LINE IN输入和音频Line Out输出，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC、G711A编码标准；网络音频编码码率最大可支持128Kbps。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★16.支持USB音视频输出，支持操作系统Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android；支持YUY2 / H.264 / MJPEG 等编码格式，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V509微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★17.支持UVC PTZ 控制。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】★**1.采用 1/1.8英寸、最大842万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4KP30(3840×2160)超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★2.至少采用4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★3.兼容NDI®|HX协议。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★5.支持 HDMI1.4b 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。HDMI、LAN或3G-SDI、LAN可同时输出2路高清数字信号。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★10.支持多种白平衡模式，包括自动，室内，室外，一键式，手动。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★11.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★13.可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★14.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准；必须支持NDI®|HX,SRT,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,Multicast等网络协议；网络视频编码码率最大可支持300Mbps。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★15.支持音频LINE IN输入和音频Line Out输出，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC、G711A编码标准；网络音频编码码率最大可支持128Kbps。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★16.支持USB音视频输出，支持操作系统Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android；支持YUY2 / H.264 / MJPEG 等编码格式，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V510微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★17.支持UVC PTZ 控制。 |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★1.采用 1/1.8英寸、最大842万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4KP30(3840×2160)超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★2.至少采用4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★3.兼容NDI®|HX协议。 |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★5.支持 HDMI1.4b 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。HDMI、LAN或3G-SDI、LAN可同时输出2路高清数字信号。 |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★10.支持多种白平衡模式，包括自动，室内，室外，一键式，手动。 |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★11.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制**。** |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★13.可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★14.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准；必须支持NDI®|HX,SRT,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,Multicast等网络协议；网络视频编码码率最大可支持300Mbps。 |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★15.支持音频LINE IN输入和音频Line Out输出，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC、G711A编码标准；网络音频编码码率最大可支持128Kbps。 |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★16.支持USB音视频输出，支持操作系统Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android；支持YUY2 / H.264 / MJPEG 等编码格式，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5。 |  |  |  |
|  | 【**智慧教室清单（V511微课制作间）-4K高清云台摄像机**】★17.支持UVC PTZ 控制。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★1.采用 1/1.8英寸、最大842万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4KP30(3840×2160)超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★2.至少采用4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★3.兼容NDI®|HX协议。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★5.支持 HDMI1.4b 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。HDMI、LAN或3G-SDI、LAN可同时输出2路高清数字信号。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★10.支持多种白平衡模式，包括自动，室内，室外，一键式，手动。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★11.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★13.可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★14.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准；必须支持NDI®|HX,SRT,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,Multicast等网络协议；网络视频编码码率最大可支持300Mbps。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★15.支持音频LINE IN输入和音频Line Out输出，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC、G711A编码标准；网络音频编码码率最大可支持128Kbps。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★16.支持USB音视频输出，支持操作系统Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android；支持YUY2 / H.264 / MJPEG 等编码格式，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V512微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★17.支持UVC PTZ 控制。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★1.采用 1/1.8英寸、最大842万像素的高品质UHD CMOS传感器，可实现4KP30(3840×2160)超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★2.至少采用4K长焦镜头，水平视场角≥60°，光学变焦≥20倍，数字变焦≥16倍。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★3.兼容NDI®|HX协议。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★5.支持 HDMI1.4b 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米（1080p30）。HDMI、LAN或3G-SDI、LAN可同时输出2路高清数字信号。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★10.支持多种白平衡模式，包括自动，室内，室外，一键式，手动。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★11.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、RS485、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★13.可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★14.支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准；必须支持NDI®|HX,SRT,TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP/RTMPS,Onvif,DHCP,Multicast等网络协议；网络视频编码码率最大可支持300Mbps。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★15.支持音频LINE IN输入和音频Line Out输出，摄像机可对音频进行编码；支持音频AAC、G711A编码标准；网络音频编码码率最大可支持128Kbps。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★16.支持USB音视频输出，支持操作系统Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android；支持YUY2 / H.264 / MJPEG 等编码格式，USB视频通信协议 UVC1.1-1.5。 |  |  |  |
|  | **【智慧教室清单（V501-微课制作间）-4K高清云台摄像机】**★17.支持UVC PTZ 控制。 |  |  |  |

说明：

1.供应商（投标人）应当如实填写上表内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，响应方式可逐条列明响应或同时多条合并响应或全部合并响应。

2.采购需求中标注“★”的条款，若有任何一条不响应或不满足或负偏离（或相同含义）的则导致响应无效。

3.“备注”处可视情况填写偏离情况的说明。

4.若供应商（投标人）除填写本表外还在投标文件其他地方同时对条款进行响应，则响应内容以本表为准。

5.本表中“采购需求中‘★’条款内容”的填写若与招标文件第二章“采购需求”中的表述不一致，以“采购需求”中的表述为准。

6.采购需求中带“★”的条款中如有要求提供证明材料的，投标文件中须按要求附上证明资料，否则视为不满足。

供应商（投标人）名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_