**理工斗门校学生宿舍衣柜项目采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 学生宿舍衣柜 | 套 | 20 |  |  | 尺寸：H1800\*W900\*D420   1. 工艺：表面采用亚光静电喷塑工艺，柜体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理，焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整、光滑。 2. 板材：采用Q195一级冷轧钢板。（钢板厚度1.0mm) 3. 塑粉：表面使用静电喷涂环氧聚脂粉，防锈耐腐蚀。 4. 要求新衣柜送到指定宿舍内（楼高7层无电梯），并把旧柜子搬到校园指定位置。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |