**斗门校区2024暑期空调清洁服务采购**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校空调分布情况 | | | |
| **序号** | **房间** | **数量（台）** |  |
| 1 | 宿舍区 | 348 |  |
| 2 | 食堂 | 29 |  |
| 3 | 图书馆 | 2 |  |
| 4 | 综合楼 | 184 |  |
| 5 | 综合副楼 | 12 |  |
| 6 | 音乐、报告厅 | 13 |  |
| 7 | 教学楼 | 264 |  |
| 8 | 门卫室 | 2 |  |
| 9 | 新能源室 | 12 |  |
| 10 | 配电房 | 2 |  |
| 合计 |  | 868 |  |
|  |  |  |  |

服务要求：

1、 将空调内机主要部件，如蒸发器、（贯流风叶分体机）、（离心风叶柜机）、导风叶片、扫风叶片、接水盘、过滤网、面板、面板体、排水管等清洗或用刷子刷干净。

2、 如果外机安装在走廊的，要将其外表清洗干净。

3、 空调清洁完（即1、2两项工作完成后），开机10分钟左右，检查空调是否正常。

4、每台空调清洁完成后，都要贴上清洁日期标签：2024年7月某某公司清洁。

5、 为确保学校财物安全，在清洁教师办公室、教师宿舍和实验室（即学生课室和宿舍除外）期间中标方必须聘请物业公司有责任心的管理员每天做好这些科室门窗的开关和财物保管工作，并按物业公司规定支付每人每天的加班费。

6、 工程完成后，总务处随意抽检10台空调，发现有一台空调不够清洁、不符合校方要求的，校方不支付工程项目所有费用。

7、 清洗空调的总数为868台（内机、外机合起来算一台）。

**珠海市理工职业技术学校（斗门校区）**

**2024年7月22日**